|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M07CG010 | Camión con grúa 6 t. | 26,913 | 0,250 | h. | **6,50** |
| 2 | MGEN011 | Grúa autopropulsada 20 t | 38,164 | 5,000 | h | **190,75** |
| 3 | mq01exc030a | Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con cizalla de demolición. | 110,870 | 28,560 | h | **3.164,00** |
| 4 | mq01exn020a | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. | 50,230 | 25,394 | h | **1.276,57** |
| 5 | mq01exn020b | Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. | 53,640 | 285,457 | h | **15.308,68** |
| 6 | mq01mot010b | Motoniveladora de 154 kW. | 84,790 | 7,140 | h | **601,80** |
| 7 | mq01pan010a | Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. | 45,550 | 287,592 | h | **13.089,84** |
| 8 | mq01pan010f | Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. | 74,050 | 28,560 | h | **2.116,80** |
| 9 | mq01ret020b | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 40,360 | 774,391 | h | **31.285,36** |
| 10 | mq02cia020f | Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. | 46,630 | 4,080 | h | **193,80** |
| 11 | mq02cia020j | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 45,210 | 32,663 | h | **1.485,54** |
| 12 | mq02rod010d | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. | 7,210 | 571,895 | h | **4.116,27** |
| 13 | mq02rop020 | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 3,950 | 134,412 | h | **528,32** |
| 14 | mq02rot030b | Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. | 45,520 | 6,120 | h | **275,40** |
| 15 | mq02rov010i | Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. | 69,170 | 7,140 | h | **489,60** |
| 16 | mq04cab010c | Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. | 45,380 | 18,636 | h | **850,29** |
| 17 | mq04cab010d | Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW. | 43,380 | 13,260 | h | **571,20** |
| 18 | mq04cab010e | Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. | 47,710 | 1.721,864 | h | **82.205,12** |
| 19 | mq04cag010a | Camión con grúa de hasta 6 t. | 53,940 | 6,676 | h | **360,06** |
| 20 | mq04cap020oa | Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. | 110,320 | 0,518 | h | **57,14** |
| 21 | mq04deq010 | Desplazamiento de maquinaria de fabricación de mezcla bituminosa en caliente. | 1,140 | 1.060,800 | Ud | **1.213,80** |
| 22 | mq04dua020b | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 9,380 | 212,976 | h | **2.003,53** |
| 23 | mq04res010boa | Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 144,190 | 15,600 | Ud | **2.249,40** |
| 24 | mq04res010coa | Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 144,190 | 7,280 | Ud | **1.049,72** |
| 25 | mq04res010doa | Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 273,160 | 22,880 | Ud | **6.249,98** |
| 26 | mq04res010eka | Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 189,150 | 3,162 | Ud | **598,08** |
| 27 | mq04res010gka | Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 237,540 | 2,040 | Ud | **484,58** |
| 28 | mq04res010hka | Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 183,580 | 3,060 | Ud | **561,75** |
| 29 | mq04res010ika | Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 189,150 | 3,162 | Ud | **598,08** |
| 30 | mq04res010laa | Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos. | 302,190 | 1,020 | Ud | **308,23** |
| 31 | mq04res025ka | Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | 7,090 | 2,076 | m³ | **14,72** |
| 32 | mq04res035a | Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | 2,160 | 14.163,720 | m³ | **30.549,20** |
| 33 | mq04tkt010 | Transporte de áridos. | 0,120 | 10.499,880 | t·km | **1.264,80** |
| 34 | mq04tkt020 | Transporte de aglomerado. | 0,120 | 3.627,120 | t·km | **438,60** |
| 35 | mq05mai030 | Martillo neumático. | 4,250 | 48,444 | h | **206,34** |
| 36 | mq05pdm010a | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | 3,970 | 15,600 | h | **62,00** |
| 37 | mq05pdm010b | Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. | 7,630 | 14,000 | h | **106,40** |
| 38 | mq05pdm110 | Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. | 7,650 | 5,404 | h | **41,11** |
| 39 | mq05per010 | Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. | 28,300 | 43,875 | h | **1.228,50** |
| 40 | mq06bhe010 | Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. | 188,720 | 167,726 | h | **31.674,40** |
| 41 | mq06cel010 | Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de 12 m³/h. | 25,260 | 82,260 | h | **2.083,92** |
| 42 | mq06cor020 | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | 10,720 | 8,200 | h | **88,00** |
| 43 | mq06hor010 | Hormigonera. | 1,890 | 58,769 | h | **113,91** |
| 44 | mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | 1,950 | 296,386 | h | **574,97** |
| 45 | mq06pym010 | Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. | 8,580 | 83,952 | h | **719,84** |
| 46 | mq06pym020 | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 10,990 | 233,750 | h | **2.557,50** |
| 47 | mq06vib020 | Regla vibrante de 3 m. | 5,270 | 165,864 | h | **872,12** |
| 48 | mq07cce010a | Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. | 21,680 | 0,748 | h | **16,20** |
| 49 | mq07ple010ff | Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. | 127,340 | 0,180 | Ud | **22,86** |
| 50 | mq07ple020ff | Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 15 m de altura máxima de trabajo. | 126,710 | 0,018 | Ud | **2,34** |
| 51 | mq08sol010 | Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. | 8,160 | 41,440 | h | **336,00** |
| 52 | mq08sol020 | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. | 3,450 | 16,745 | h | **56,27** |
| 53 | mq08sol030 | Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. | 19,470 | 8,767 | h | **170,65** |
| 54 | mq09mot010 | Motocultor 60/80 cm. | 2,369 | 4,480 | h | **10,40** |
| 55 | mq09sie010 | Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. | 3,290 | 5,565 | h | **18,34** |
| 56 | mq10mbc010 | Central asfáltica continua para fabricación de mezcla bituminosa en caliente, de 200 t/h. | 343,030 | 6,120 | h | **2.101,20** |
| 57 | mq11bar010 | Barredora remolcada con motor auxiliar. | 13,660 | 4,080 | h | **51,00** |
| 58 | mq11com010 | Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. | 64,610 | 6,120 | h | **397,80** |
| 59 | mq11ext030 | Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. | 89,190 | 6,120 | h | **550,80** |
|  |  |  | **Total Maquinaria** | | | **249.820,38** |

|  |  |
| --- | --- |
| En Pinto, a julio de 2022  **ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES S.L** | |
| \\192.168.1.30\zima\0201_PROYECTOS EDIFICACION\10_IASS_GARACHICO\03. PROYECTO DE EJECUCIÓN\IASS GARACHICO\03. PLANOS\02. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS\Silvia Domene.JPG  **Silvia Domene Forte**  Colegiada nº 1.997 COAMU (Murcia)  Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia  Tlf: 96 807 94 11  Email: sdomene@zimadesarrollos.es | ANA RUIZ  **Ana Ruiz Carreño**  Colegiada nº 2.354 COAMU (Murcia)  Ronda de Garay, 19, 2D, Murcia  Tlf: 96 807 94 11  Email: aruiz@zimadesarrollos.es |