|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.1.- ACTUACIONES PREVIAS*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | | **M²** | **PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión. Incluso posterior picado de la solera, reposición de las baldosas y de los bordillos deteriorados durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p de medios auxiliares.  Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | |  | 5,000 |  |  | |  |  | 5,000 | |  |
|  | | | |  | 5,000 |  |  | |  |  | 5,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **18,29** | | **182,90** | |
| **1.1.2** | | **Ud** | **PROTECCIÓN DE FAROLA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Incluso p.p de medios auxiliares.  Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 3 |  |  |  | |  |  | 3,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 3,000 | | 3,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **3,000** | | **9,08** | | **27,24** | |
| **1.1.3** | | **M** | **LEVANTADO DE VERJA TRADICIONAL DE PERFILES METÁLICOS EN VALLADO DE PARCELA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de verja tradicional de perfiles metálicos huecos en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la demolición de la cimentación.  Incluye: Levantado del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Patio edificio | | | | 12 |  |  |  | |  |  | 12,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 12,000 | | 12,000 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **12,000** | | **12,64** | | **151,68** | |
| **1.1.4** | | **M** | **LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, carga manual sobre camión o contenedor y transporte hasta lugar indicado por Dirección Facultativa o Ayuntamiento de Tielmes. Incluso p.p de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Rampa | | | | 15 |  |  |  | |  |  | 15,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 15,000 | | 15,000 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **15,000** | | **16,72** | | **250,80** | |
| **1.1.5** | | **Ud** | **ARRANQUE DE ÁRBOL** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. Incluye gastos propios de la tramitación de licencia y tasas municipales, para la autorización de la tala de árboles. Incluida p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 2 |  |  |  | |  |  | 2,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 2,000 | | 2,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **2,000** | | **99,17** | | **198,34** | |
| **1.1.6** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE BANCO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte hasta lugar indicado por Dirección Facultativa o Ayuntamiento de Tielmes. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.  Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 3 |  |  |  | |  |  | 3,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 3,000 | | 3,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **3,000** | | **12,63** | | **37,89** | |
| **1.1.7** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE PAPELERA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte hasta lugar indicado por Dirección Facultativa o Ayuntamiento de Tielmes. Incluso p.p de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.  Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **11,69** | | **11,69** | |
| **1.1.8** | | **M³** | **EMBALAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Suministro y colocación de láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartón, para embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, accesorios; para su transporte hasta el lugar de almacenaje. Incluso gránulos de poliestireno expandido para las cajas, cinta autoadhesiva, desmontaje previo de los elementos y recogida y carga de restos sobre camión o contenedor.  Incluye: Desmontaje de los elementos. Embalaje del equipamiento. Limpieza y retirada de restos a contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Consultas | | | | 3 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 18,000 | |  |
| Administración | | | | 1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 4,000 | |  |
| Espera | | | | 1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 4,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 26,000 | | 26,000 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **26,000** | | **7,44** | | **193,44** | |
| **1.1.9** | | **M³** | **TRANSPORTE DE MOBILIARIO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de mobiliario (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 40 km. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. Incluso p.p. de medios auxiliares  Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada uno de los elementos. Acopio en la zona designada. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Consultas | | | | 3 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 18,000 | |  |
| Administración | | | | 1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 4,000 | |  |
| Espera | | | | 1 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |  |  | 4,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 26,000 | | 26,000 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **26,000** | | **21,67** | | **563,42** | |
| **1.1.10** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE HITO O BOLARDO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de hito o bolardo, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte hasta lugar indicado por Dirección Facultativa o Ayuntamiento de Tielmes. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.  Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 5 |  |  |  | |  |  | 5,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 5,000 | | 5,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **5,000** | | **12,15** | | **60,75** | |
| ***Total subcapítulo 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS:*** | | | | | | | | | | | | ***1.678,15*** | |
| ***1.2.- DEMOLICIÓN URBANIZACIÓN*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | | **M** | **DEMOLICIÓN DE PELDAÑO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de revestimiento de peldaño de hormigón prefabricado, con medios manuales, sin deteriorar la superficie del peldaño, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 7 | 1,800 |  |  | |  |  | 12,600 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 12,600 | | 12,600 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **12,600** | | **6,20** | | **78,12** | |
| **1.2.2** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 170 |  |  |  | |  |  | 170,000 | |  |
|  | | | | 37 |  |  |  | |  |  | 37,000 | |  |
|  | | | | 15 |  |  |  | |  |  | 15,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 222,000 | | 222,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **222,000** | | **7,41** | | **1.645,02** | |
| **1.2.3** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE ADOQUINES** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 170 |  |  |  | |  |  | 170,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 170,000 | | 170,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **170,000** | | **8,37** | | **1.422,90** | |
| **1.2.4** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 37 |  |  |  | |  |  | 37,000 | |  |
|  | | | | 15 |  |  |  | |  |  | 15,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 52,000 | | 52,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **52,000** | | **3,77** | | **196,04** | |
| **1.2.5** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de muro de contención de hormigón armado con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Patio | | | |  | 12,000 | 0,250 | 0,500 | |  |  | 1,500 | |  |
| Barandilla Rampa | | | |  | 15,000 | 0,250 | 1,000 | |  |  | 3,750 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 5,250 | | 5,250 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **5,250** | | **233,56** | | **1.226,19** | |
| **1.2.6** | | **M** | **DESMONTAJE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del edificio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El desmontaje del tendido eléctrico aéreo en el edificio debe contar con la autorización de la empresa Suministradora afectada: criterios para su ejecución, licencias, certificados de empresas autorizadas, etc. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 8 |  |  |  | |  |  | 8,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 8,000 | | 8,000 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **8,000** | | **4,43** | | **35,44** | |
| **1.2.7** | | **Ud** | **DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA POTABLE** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **53,75** | | **53,75** | |
| **1.2.8** | | **Ud** | **DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | |  | 1,000 |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **158,30** | | **158,30** | |
| **1.2.9** | | **M** | **DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO, CON MEDIO MECÁNICOS** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Plaza | | | | 1 | 8,000 |  |  | |  |  | 8,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 8,000 | | 8,000 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **8,000** | | **1,97** | | **15,76** | |
| **1.2.10** | | **Ud** | **DEMOLICIÓN DE IMBORNAL** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de imbornal prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **14,47** | | **14,47** | |
| ***Total subcapítulo 1.2.- DEMOLICIÓN URBANIZACIÓN:*** | | | | | | | | | | | | ***4.845,99*** | |
| ***1.3.- DEMOLICIÓN EDIFICIO*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Muros de semisótano | | | |  | 44,600 |  | 0,700 | |  |  | 31,220 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 31,220 | | 31,220 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **31,220** | | **82,55** | | **2.577,21** | |
| **1.3.2** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de losa de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Losa | | | | 42,85 |  |  | 0,700 | |  |  | 29,995 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 29,995 | | 29,995 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **29,995** | | **93,23** | | **2.796,43** | |
| **1.3.3** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Planta semisótano | | | | 110 |  |  |  | |  |  | 110,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 110,000 | | 110,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **110,000** | | **8,11** | | **892,10** | |
| **1.3.4** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de muro de contención de mampostería, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Planta semisótano | | | |  | 45,000 | 0,300 | 2,650 | |  |  | 35,775 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 35,775 | | 35,775 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **35,775** | | **118,74** | | **4.247,92** | |
| **1.3.5** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de muro de contención de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | |  | 20,000 | 0,300 | 2,650 | |  |  | 15,900 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 15,900 | | 15,900 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **15,900** | | **74,23** | | **1.180,26** | |
| **1.3.6** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE MURO DE FÁBRICA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, revestida, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.  Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | 1 | 15,000 | 0,300 | 2,650 | |  |  | 11,925 | |  |
|  | | | | 4 | 3,500 | 0,300 | 2,650 | |  |  | 11,130 | |  |
| PLANTA BAJA | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | |  | 57,000 | 0,300 | 3,600 | |  |  | 61,560 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 84,615 | | 84,615 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **84,615** | | **78,98** | | **6.682,89** | |
| **1.3.7** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS. (VIGUETAS HORMIGÓN)** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.  Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 110 |  |  |  | |  |  | 110,000 | |  |
| PLANTA BAJA | | | | 150 |  |  |  | |  |  | 150,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 260,000 | | 260,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **260,000** | | **64,23** | | **16.699,80** | |
| **1.3.8** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS. (VIGUETAS CERÁMICAS)** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas cerámicas armadas, entrevigado de bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.  Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 43 |  |  |  | |  |  | 43,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 43,000 | | 43,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **43,000** | | **54,63** | | **2.349,09** | |
| **1.3.9** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de losa maciza de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento.  Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PORCHE | | | | 15 |  |  |  | |  |  | 15,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 15,000 | | 15,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **15,000** | | **70,05** | | **1.050,75** | |
| **1.3.10** | | **M³** | **DEMOLICIÓN DE PILAR DE HORMIGÓN ARMADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA BAJA | | | | 14 | 0,300 | 0,300 | 3,600 | |  |  | 4,536 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 4,536 | | 4,536 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **4,536** | | **315,53** | | **1.431,24** | |
| **1.3.11** | | **M** | **DEMOLICIÓN DE DINTEL PREFABRICADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de dintel prefabricado de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 7 | 1,400 |  |  | |  |  | 9,800 | |  |
|  | | | | 1 | 3,500 |  |  | |  |  | 3,500 | |  |
| PLANTA BAJA | | | | 12 | 2,000 |  |  | |  |  | 24,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 37,300 | | 37,300 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **37,300** | | **8,28** | | **308,84** | |
| **1.3.12** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTES DE TABIQUES ALIGERADOS CERÁMICOS EN CUBIERTA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de tabiques aligerados en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| CUBIERTA | | | | 150 |  |  |  | |  |  | 150,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 150,000 | | 150,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **150,000** | | **6,85** | | **1.027,50** | |
| **1.3.13** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTES DE TABLERO CERÁMICO EN CUBIERTA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| CUBIERTA | | | | 150 |  |  |  | |  |  | 150,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 150,000 | | 150,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **150,000** | | **2,94** | | **441,00** | |
| **1.3.14** | | **M²** | **DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| CUBIERTA | | | | 150 |  |  |  | |  |  | 150,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 150,000 | | 150,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **150,000** | | **14,95** | | **2.242,50** | |
| **1.3.15** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.  Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA BAJA | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | 1 | 14,500 |  | 2,900 | |  |  | 42,050 | |  |
|  | | | | 1 | 3,800 |  | 2,900 | |  |  | 11,020 | |  |
|  | | | | 1 | 2,400 |  | 2,900 | |  |  | 6,960 | |  |
|  | | | | 1 | 11,000 |  | 2,900 | |  |  | 31,900 | |  |
|  | | | | 4 | 2,500 |  | 2,900 | |  |  | 29,000 | |  |
|  | | | | 1 | 3,500 |  | 2,900 | |  |  | 10,150 | |  |
|  | | | | 1 | 6,600 |  | 2,900 | |  |  | 19,140 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 150,220 | | 150,220 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **150,220** | | **4,32** | | **648,95** | |
| **1.3.16** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE TERRAZO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 23,5 |  |  |  | |  |  | 23,500 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 23,500 | | 23,500 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **23,500** | | **5,70** | | **133,95** | |
| **1.3.17** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA BAJA | | | | 132 |  |  |  | |  |  | 132,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 132,000 | | 132,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **132,000** | | **4,78** | | **630,96** | |
| **1.3.18** | | **M²** | **LEVANTADO DE REVESTIMIENTO DE MADERA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de revestimiento de madera en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN | | | |  | 38,000 |  | 1,500 | |  |  | 57,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 57,000 | | 57,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **57,000** | | **2,73** | | **155,61** | |
| **1.3.19** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE ALICATADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de alicatado de azulejo, con martillo eléctrico, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Aseo PS | | | | 1 | 8,000 |  | 2,650 | |  |  | 21,200 | |  |
| Aseos P1 | | | | 1 | 9,000 |  | 2,900 | |  |  | 26,100 | |  |
|  | | | | 3 | 6,000 |  | 2,900 | |  |  | 52,200 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 99,500 | | 99,500 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **99,500** | | **5,99** | | **596,01** | |
| **1.3.20** | | **M²** | **DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYOLA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.  Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA BAJA | | | | 132 |  |  |  | |  |  | 132,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 132,000 | | 132,000 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **132,000** | | **6,25** | | **825,00** | |
| **1.3.21** | | **M²** | **LEVANTADO DE PUERTA DE MADERA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de puerta de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.  Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 3 |  | 0,900 | 2,100 | |  |  | 5,670 | |  |
| PLANTA BAJA | | | | 11 |  | 0,900 | 2,100 | |  |  | 20,790 | |  |
|  | | | | 3 |  | 1,600 | 2,100 | |  |  | 10,080 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 36,540 | | 36,540 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **36,540** | | **3,98** | | **145,43** | |
| **1.3.22** | | **M²** | **LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de puerta metálica, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.  Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 2 |  | 1,000 | 2,100 | |  |  | 4,200 | |  |
|  | | | | 1 |  | 2,500 | 2,100 | |  |  | 5,250 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 9,450 | | 9,450 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **9,450** | | **3,74** | | **35,34** | |
| **1.3.23** | | **M²** | **LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.  Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 2 | 1,200 |  |  | |  |  | 2,400 | |  |
| PLANTA BAJA | | | | 8 | 1,200 |  |  | |  |  | 9,600 | |  |
|  | | | | 2 | 0,750 |  |  | |  |  | 1,500 | |  |
|  | | | | 1 | 5,700 |  |  | |  |  | 5,700 | |  |
|  | | | | 1 | 3,200 |  | 2,900 | |  |  | 9,280 | |  |
|  | | | | 1 | 2,400 |  | 2,100 | |  |  | 5,040 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 33,520 | | 33,520 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **33,520** | | **4,41** | | **147,82** | |
| **1.3.24** | | **M²** | **LEVANTADO DE REJA METÁLICA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metálica de 1,44 m, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PLANTA SEMISÓTANO | | | | 2 | 1,200 |  |  | |  |  | 2,400 | |  |
| PLANTA BAJA | | | | 4 | 1,200 |  |  | |  |  | 4,800 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 7,200 | | 7,200 |
| **Total m² ......:** | | | | | | | | **7,200** | | **6,46** | | **46,51** | |
| **1.3.25** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de aparatos sanitarios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso accesorios. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| PS | | | | 2 |  |  |  | |  |  | 2,000 | |  |
| PB | | | | 8 |  |  |  | |  |  | 8,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **19,22** | | **192,20** | |
| **1.3.26** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **308,02** | | **308,02** | |
| **1.3.27** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE RED DE DESAGÜES INTERIORES.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 4 |  |  |  | |  |  | 4,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 4,000 | | 4,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **4,000** | | **128,27** | | **513,08** | |
| **1.3.28** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 150 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.  Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **213,91** | | **213,91** | |
| **1.3.29** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE LUMINARIA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 40 |  |  |  | |  |  | 40,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 40,000 | | 40,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **40,000** | | **3,33** | | **133,20** | |
| **1.3.30** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a techo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 15 |  |  |  | |  |  | 15,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 15,000 | | 15,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **15,000** | | **1,60** | | **24,00** | |
| **1.3.31** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 7 |  |  |  | |  |  | 7,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 7,000 | | 7,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **7,000** | | **80,89** | | **566,23** | |
| **1.3.32** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 3 |  |  |  | |  |  | 3,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 3,000 | | 3,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **3,000** | | **107,66** | | **322,98** | |
| **1.3.33** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE EXTINTOR.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de extintor portátil, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 5 |  |  |  | |  |  | 5,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 5,000 | | 5,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **5,000** | | **2,94** | | **14,70** | |
| **1.3.34** | | **Ud** | **DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINCIÓN O EVACUACIÓN.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Desmontaje de señalización de extinción o evacuación fijada en paramento, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 5 |  |  |  | |  |  | 5,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 5,000 | | 5,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **5,000** | | **0,97** | | **4,85** | |
| ***Total subcapítulo 1.3.- DEMOLICIÓN EDIFICIO:*** | | | | | | | | | | | | ***49.586,28*** | |
| ***1.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1** | | **M³** | **CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Materiales clasificados según gestión de residuos | | | | 550 |  |  |  | |  |  | 550,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 550,000 | | 550,000 |
| **Total m³ ......:** | | | | | | | | **550,000** | | **2,58** | | **1.419,00** | |
| **1.4.2** | | **Ud** | **TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE HORMIGÓN, MORTEROS Y PREFABRICADOS CON CONTENEDOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico situado a una distancia de 58,60 km, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.  Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Según estudio de gestión de residuos | | | | 80 |  |  |  | |  |  | 80,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 80,000 | | 80,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **80,000** | | **137,62** | | **11.009,60** | |
| **1.4.3** | | **Ud** | **TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS CON CONTENEDOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico situado a una distancia de 58,60 km, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.  Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Según estudio de gestión de residuos | | | | 20 |  |  |  | |  |  | 20,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 20,000 | | 20,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **20,000** | | **137,62** | | **2.752,40** | |
| **1.4.4** | | **Ud** | **TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA CON CONTENEDOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico situado a una distancia de 58,60 km, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.  Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Según estudio de gestión de residuos | | | | 1 |  |  |  | |  |  | 1,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 1,000 | | 1,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **1,000** | | **205,34** | | **205,34** | |
| **1.4.5** | | **Ud** | **TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS CON CONTENEDOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico situado a una distancia de 58,60 km, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.  Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Según estudio de gestión de residuos | | | | 2 |  |  |  | |  |  | 2,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 2,000 | | 2,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **2,000** | | **205,34** | | **410,68** | |
| **1.4.6** | | **Ud** | **TRANSPORTE DE RESIDUOS SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico situado a una distancia de 58,60 km, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye gasto de licencias, tasas por contenedores por ocupación de la vía pública y cánones, según normativa medioambiental en vigor. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.  Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Según estudio de gestión de residuos | | | | 30 |  |  |  | |  |  | 30,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 30,000 | | 30,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **30,000** | | **255,44** | | **7.663,20** | |
| ***Total subcapítulo 1.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS:*** | | | | | | | | | | | | ***23.460,22*** | |
| ***1.5.- SEGURIDAD Y SALUD*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1.1** | | **Ud** | **CASCO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **0,29** | | **2,90** | |
| **1.5.1.2** | | **Ud** | **PAR DE GUANTES** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **4,21** | | **42,10** | |
| **1.5.1.3** | | **Ud** | **JUEGO DE TAPONES** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Juego de tapones reutilizables, con cordón, para evitar que se pierdan y mejorar la comodidad, de silicona antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos.  Incluye: Nada. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **0,11** | | **1,10** | |
| **1.5.1.4** | | **Ud** | **CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.  Incluye: Nada. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **25,83** | | **258,30** | |
| **1.5.1.5** | | **Ud** | **ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.  Incluye: Nada. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **5,78** | | **57,80** | |
| **1.5.1.6** | | **Ud** | **MASCARILLA AUTOFILTRANTE** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.  Incluye: Nada. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Trabajos de demolición | | | | 10 |  |  |  | |  |  | 10,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 10,000 | | 10,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **10,000** | | **2,26** | | **22,60** | |
| ***Total subcapítulo 1.5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:*** | | | | | | | | | | | | ***384,80*** | |
| ***1.5.2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.2.1** | | **M** | **VALLADO PERIMETRAL DE DELIMITACIÓN DE EXCAVACIONES ABIERTAS** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
| Protección riesgo de caída | | | | 25 |  |  |  | |  |  | 25,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 25,000 | | 25,000 |
| **Total m ......:** | | | | | | | | **25,000** | | **3,12** | | **78,00** | |
| **1.5.2.2** | | **Ud** | **FOCO PORTÁTIL, PARA EXTERIOR** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos. Incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. | | | | | | | | | |  |
|  | | | | Uds. | Largo | Ancho | Alto | |  |  | Parcial | | Subtotal |
|  | | | | 3 |  |  |  | |  |  | 3,000 | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  | 3,000 | | 3,000 |
| **Total Ud ......:** | | | | | | | | **3,000** | | **41,12** | | **123,36** | |
| ***Total subcapítulo 1.5.2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA:*** | | | | | | | | | | | | ***201,36*** | |
| ***Total subcapítulo 1.5.- SEGURIDAD Y SALUD:*** | | | | | | | | | | | | ***586,16*** | |
| **Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE :** | | | | | | | | | | | | **80.156,80** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto de ejecución material | | | | | | | | |  |
| **1 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXISTENTE** | | | | | | | | **80.156,80** |  |
|  | 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS | | | | | | | 1.678,15 |  |
|  | 1.2.- DEMOLICIÓN URBANIZACIÓN | | | | | | | 4.845,99 |  |
|  | 1.3.- DEMOLICIÓN EDIFICIO | | | | | | | 49.586,28 |  |
|  | 1.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS | | | | | | | 23.460,22 |  |
|  | 1.5.- SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | 586,16 |  |
|  | 1.5.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | | | | | | | 384,80 |  |
|  | 1.5.2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | | | | | | | 201,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Total .........:** | **80.156,80** |  |
| **Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  | |  |